|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **1** | **BREITZ F30 Displaygehäuse – belüftet****Brandschutz Displaygehäuse**Das F30 rauch- und feuerdichte Displaygehäuse für Flucht- und Rettungswege, welches aktiv belüftet ist und im Verbund nach DIN/EN 13501-1 geprüft ist. Das Gehäuse erfüllt die Feuerwiderstandsklasse A1/A2-s1, d0. Der Nachweis hierüber erfolgt mittels der Materialprüfanstalt (z.B. MPA-Dresden).**Eigenschaften:*** Feuer- und Rauchschutz für min. 30 Minuten
* Geeignet für den 24/7 Betrieb
* Aktive / passive Belüftung des Displays / Gehäuses
* Fertig montiertes Gehäuse
* Im Verbund (mit Glasscheibe, Korpus, Rauchklappe und Kabeldurchführung) nach DIN EN 1363-1:2012-10 geprüft
* Brandversuch nach DIN/EN 1363-1:2012-10
* Feuerwiderstandsklasse A1/A2-s1, d0
* Pflegeleichte Oberflächen
* 2x Belüftungsöffnung Ø 80mm
* Selbstschließende Belüftungslöcher ab ca. 100 Grad Celsius

**Montageaufbau:*** Vormontiertes EI30/F30 Brandschutzglas
* Kabeleinführung durch Brandschutzdichtung
* Einfache Montage durch vormontiertes Gehäuse inklusive Rückwand
* Horizontale und vertikale Montage möglich
* Vormontierte Kordial Rauch- & Feuerabschottungsklappen
* Vormontierte VESA Displayhalterung

**Materialspezifikationen:*** Material nicht brennbar nach A2-s1, d0
* Standardfarbe: Stone Natur
* Pflegeleichte Oberflächen

**Gehäuse Größe in Zoll:*** 19-98 Zoll verfügbar

**Lieferumfang:*** Vormontiertes Displaygehäuse
* Befestigungsmaterial
* Vormontierte Displayhalterung
* Vormontierte Kordial Rauch- & Feuerabschottungsklappen
* Montageanleitung

**Optionen und Zubehör:*** Alle Farben ähnlich RAL möglich
* Ausführung als Stele möglich
* Verkleidung / Unterbau möglich
* Größere Display-Halterung
* 2 x USB-Lüfter zur aktiven Belüftung

**Display Maße:**(H x B x T) in mm: Display Modell: **Gehäuse Äußeres:*** Alle Kordial Oberflächen
* Alle RAL-Farben möglich

**Anzubringende Wand:*** Tragende Wand

**Typenbezeichnung: BREITZ F30 Displaygehäuse****Hersteller: Kordial Media GmbH** **Webseite:** [**www.kordial.de**](http://www.kordial.de/) **Tel.:** [**+49 61516290880**](https://kordial.de/kontakt/) **Email:** **media@kordial.de** |  |  |