|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **1** | **BREITZ F30 Displaygehäuse – belüftet**  **Brandschutz Displaygehäuse**  Das F30 rauch- und feuerdichte Displaygehäuse für Flucht- und Rettungswege, welches aktiv belüftet ist und im Verbund nach DIN/EN 13501-1 geprüft ist. Das Gehäuse erfüllt die Feuerwiderstandsklasse A1/A2-s1, d0.  Der Nachweis hierüber erfolgt mittels der Materialprüfanstalt (z.B. MPA-Dresden).  **Eigenschaften:**   * Feuer- und Rauchschutz für min. 30 Minuten * Geeignet für den 24/7 Betrieb * Aktive / passive Belüftung des Displays / Gehäuses * Fertig montiertes Gehäuse * Im Verbund (mit Glasscheibe, Korpus, Rauchklappe und Kabeldurchführung) nach DIN EN 1363-1:2012-10 geprüft * Brandversuch nach DIN/EN 1363-1:2012-10 * Feuerwiderstandsklasse A1/A2-s1, d0 * Pflegeleichte Oberflächen * 2x Belüftungsöffnung Ø 80mm * Selbstschließende Belüftungslöcher ab ca. 100 Grad Celsius   **Montageaufbau:**   * Vormontiertes EI30/F30 Brandschutzglas * Kabeleinführung durch Brandschutzdichtung * Einfache Montage durch vormontiertes Gehäuse inklusive Rückwand * Horizontale und vertikale Montage möglich * Vormontierte Kordial Rauch- & Feuerabschottungsklappen * Vormontierte VESA Displayhalterung   **Materialspezifikationen:**   * Material nicht brennbar nach A2-s1, d0 * Standardfarbe: Stone Natur * Pflegeleichte Oberflächen   **Gehäuse Größe in Zoll:**   * 19-98 Zoll verfügbar   **Lieferumfang:**   * Vormontiertes Displaygehäuse * Befestigungsmaterial * Vormontierte Displayhalterung * Vormontierte Kordial Rauch- & Feuerabschottungsklappen * Montageanleitung   **Optionen und Zubehör:**   * Alle Farben ähnlich RAL möglich * Ausführung als Stele möglich * Verkleidung / Unterbau möglich * Größere Display-Halterung * 2 x USB-Lüfter zur aktiven Belüftung   **Display Maße:** (H x B x T) in mm:  Display Modell:  **Gehäuse Äußeres:**   * Alle Kordial Oberflächen * Alle RAL-Farben möglich   **Anzubringende Wand:**   * Tragende Wand   **Typenbezeichnung: BREITZ F30 Displaygehäuse**  **Hersteller: Kordial Media GmbH**  **Webseite:** [**www.kordial.de**](http://www.kordial.de/)  **Tel.:** [**+49 61516290880**](https://kordial.de/kontakt/)  **Email:** [**media@kordial.de**](mailto:media@kordial.de) |  |  |